MONTAGEANLEITUNG für das Kokobeet

* Suchen Sie sich einen geeigneten Platz mit ebenen Fußboden.
* Schrauben Sie die Nivellierteller an den Enden der Beine ein.
* Räder erst dann einzuschrauben, wenn das Kokobeet schon gut verschraubt ist!
* Montieren Sie zunächst die Tischbeine an die kurzen Seitenteile. Anschließend werden die langen Seiten dazu montiert.
* Achten Sie bitte darauf das die Rillen der Seitenteile nach Innen schauen, damit eine gute Kraftverbindung erzielt werden kann.

Wenn Sie bei der Montage allein sind, lehnen Sie einen bereits montierten kurzen Seitenteil an eine Wand. Die Schrauben werden vorerst nur mit der Hand angezogen.

**Einlegen der Basisböden in das Tischgestell:**
Legen Sie zuerst den Basisboden mit der “V” Ausbildung in das Beetgestell. Dann legen Sie den zweiten Basisboden ein, der in die ”V” Ausbildung einrastet.
Sind alle Teile montiert, die Basisböden eingelegt, dann erst ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest. Achten Sie bitte darauf, dass die Füße gerade stehen!

Jeder Basisboden hat 4 Löcher. In diese werden die mitgelieferten roten Stöpsel
hineingesteckt. Bei Verwendung der Bambusstäbe (Kletterhilfe z.B. für Tomaten, Gurken oder Chili) werden die roten Stöpsel entfernt und durch die grauen Einschraubkomponenten (Klemmschrauben) ersetzt.

Die Bambusstäbe werden in beliebiger Höhe eingesteckt und verschraubt.

**SEHR WICHTIG:**

**Keine Gartenerde verwenden**. Die Befüllung muss zu 100% organischen Ursprungs sein.
Wir empfehlen Wurmhumus und Kokosfaser.

**Zum Befüllen des Kokobeetes (150 x 75) empfehlen wir:**

4 Säcke Wurmhumus zu je 20 Liter ca.
2 Blöcke Kokosfaser zu je 70 Liter ca.

**Zum Befüllen des Kokobeetes (150 x 50) empfehlen wir:**

3 Säcke Wurmhumus zu je 20 Liter ca.
1 Block Kokosfaser zu 70 Liter ca.
2 Ziegel Kokosfaser zu je 9 Liter ca.

**Zum Befüllen des Kokobeetes Mini (75 x 50) empfehlen wir:**

2 Säcke Wurmhumus zu je 20 Liter ca.
4 Ziegel Kokosfaser zu je 9 Liter ca.